	[image: ]
	REGISTRO DE REVISIÓN DE INSTALACIONES

	
	R-6.3-12

	
	02



	TRD:
	Dep
	Serie
	Subserie
	Tipo Documental
	Nº. Cons
	
	Fecha:
	DD
	MM
	AA
	Hora:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Fecha de Revisión: _______________	                    Responsable: ______________________
	Aspecto a Verificar - Condiciones Físicas
	Cumple
	Observaciones / Desviación
	Acción Correctiva (Plazo)

	Estado de pisos, paredes y techos (sin grietas, humedad o descascaramiento).
	☐ Sí ☐ No
	
	

	Iluminación (niveles luz adecuados, sin lámparas fundidas).
	☐ Sí ☐ No
	
	

	Limpieza y orden general (mesones libres, estanterías organizadas, desinfección).
	☐ Sí ☐ No
	
	

	Mobiliario (mesones estables, sillas en buen estado, estanterías fijas).
	☐ Sí ☐ No
	
	

	Aspecto a Verificar - Separación Física
	Cumple
	Observaciones / Desviación
	Acción Correctiva (Plazo)

	Área microbiológica aislada del área química (puertas cerradas, flujos separados).
	☐ Sí ☐ No
	
	

	Área de lavado/esterilización independiente del área analítica.
	☐ Sí ☐ No
	
	

	Almacenamiento de muestras separado del almacenamiento de reactivos.
	☐ Sí ☐ No
	
	

	Aspecto a Verificar - Condiciones Ambientales
	Cumple
	Observaciones / Desviación
	Acción Correctiva (Plazo)

	Temperatura y Humedad dentro de rangos establecidos (verificar registros y termohigromómetros). 
	☐ Sí ☐ No
	
	

	Ventilación / Campanas (funcionamiento de extractores).
	☐ Sí ☐ No
	
	

	Monitoreo de equipos críticos (incubadoras, neveras, estufas) - Revisar registros.
	☐ Sí ☐ No
	
	

	Aspecto a Verificar - Control de Acceso e Interferencias
	Cumple
	Observaciones / Desviación
	Acción Correctiva (Plazo)

	Puertas con cierre, acceso restringido (sin personal no autorizado presente).
	☐ Sí ☐ No
	
	

	Aislamiento de vibraciones (balanzas/equipos sensibles sin vibración anómala).
	☐ Sí ☐ No
	
	

	Aspecto a Verificar -  Servicios e Infraestructura Crítica
	Cumple
	Observaciones / Desviación
	Acción Correctiva (Plazo)

	Calidad de agua purificada (Revisar  registro).
	☐ Sí ☐ No
	
	

	Estado de tomacorrientes, UPS y conexión a tierra de equipos críticos.

	☐ Sí ☐ No
	
	

	Almacenamiento de reactivos (separación química, ventilación, temperatura).
	☐ Sí ☐ No
	
	

	Gestión de residuos (recipientes adecuados, rutas de evacuación de residuos, fechas de retiro).
	☐ Sí ☐ No
	
	

	Aspecto a Verificar – Duchas y Lavaojos
	Cumple
	Observaciones / Desviación
	Acción Correctiva (Plazo)

	Ubicación en sitio de fácil acceso (visible y sin barreras).
	☐ Sí ☐ No
	
	

	Estación limpia y adecuadamente equipada.
	☐ Sí ☐ No
	
	

	Correcta señalización de la estación.
	☐ Sí ☐ No
	
	

	Acceso libre de obstáculos, desniveles u otras barreras.
	☐ Sí ☐ No
	
	

	Presión de agua suficiente.
	☐ Sí ☐ No
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